D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

                                                                                        NR. 21

                                                                                       DEL 13-03-2014

       Impegno
        Prenotazione d’impegno
        Impegno e liquidazione
        Liquidazione
        Altro

OGGETTO:  Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. dell'art. 176, D.P.R. 207/10 per gli interventi disposti dall'Ufficio Protezione Civile comunale per le forti piogge del giorno 10 febbraio 2014. Regolarizzazione, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010,  dell'ordinazione a provvedere disposta in data 13/02/2014 e relativo   impegno di spesa

Trasmessa a:  	Attestazione e
data di ricevimento	
       Sindaco		
       Assessore		
       Servizio AA.GG.LL.AA. – Demografia e Cimiteri		
       Servizio Gestione Finanziaria e Tributi		
       Servizio LL.PP. e Tecnico/Manutentivo		
       Servizio Controlli Ambientali		
       Servizi Interventi alle Persone e Biblioteca/Sociale e Cultura		
       Servizio Pianificazione Territoriale		
       Ufficio Polizia Municipale		
       Capigruppo		

Il Responsabile di Servizio
(Arch. ALDO GHERARDI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso che il giorno 10 febbraio 2014 il Territorio Comunale di Porcari è stato interessato da intense precipitazioni atmosferiche, con conseguenti fenomeni di piena della rete idrografica principale e secondaria che attraversano il centro abitato e zone limitrofe.

Nel corso dell’evento è stato attivato il servizio di Allerta telefonica (Alert System) ed è stato mandato un messaggio alla cittadinanza volto ad avvisarla sull’emergenza in arrivo e sui comportamenti da adottare e delle precauzioni da eseguire per ridurre i relativi rischi deriventi;

Specificatamente l’evento, ha causato:
-	l’esondazione del rio Rietto con fenomeni di allagamento della sede stradale di via Pacconi;
-	fuoriuscita di liquami dal collettore fognario in via Ciarpi incrocio via Pacconi; 
-	fuoriuscita di liquami dalla fognatura in via di Lucia;
-	rischi tracimazione del rio Fossanuova risolto con intervento di rottura arginale;

Immediatamente il C.O.C., a seguito del ricevimento, da parte del Centro Situazioni Provinciale, della Protezione Civile di Lucca, di comunicazione di allerta assunta al prot. com. 2496 il 10/02/2014, nella persona dell’Assessore Delegato della Protezione Civile, in sintonia con il Sindaco, i tecnici comunali e la Polizia Municipale, ha allertato tutto il personale esterno comunale e le ditte specializzate e di fiducia dell’A.C.; 

Inoltre è stato attivato il gruppo di volontariato della Croce Verde di Porcari che è intervenuta con i propri addetti e i propri mezzi di soccorso, per raggiungere le aree più colpite dall’evento e portare immediato soccorso ai cittadini che hanno fatto segnalazione all’apposito numero istituito dalla protezione  Civile Comunale.

Tutto ciò premesso, al fine di superare la fase più acuta dell’evento alluvionale e ristabilire le condizioni di sicurezza su tutti i corsi d’acqua e  le strade interessati dall’evento atmosferico di cui trattasi e per tutta la durata dello stesso, il C.O.C nella persona dell’Assessore Delegato della Protezione Civile, in sintonia con il Funzionario Responsabile del Servizio Assetto del Territorio /Protezione Civile, i tecnici comunali, la Polizia Municipale, le ditte specializzate di fiducia dell’A.C., in unione e coordinamento al gruppo di volontariato della Croce Verde di Porcari, che subito allertato è intervenuto con i propri addetti e mezzi, è stata verificata l’urgenza e l’improrogabilità dell’esecuzione dei seguenti lavori:

-	installazione di due idrovora in via Pacconi e relativa tubazione provvisoria per il pompaggio delle acque dal rio Rietto al rio Ralla, allo scopo di diminuire la pressione dell’acqua;
-	istallazione idrovora in via Pacconi in prossimità del rio Ralla da utilizzare in caso di necessità;
-	installazione di transennature in via Ciarpi e relative lanterne di segnalazione in corrispondenza del tombino della fognatura nera.
-	Posa in opera in sx idraulica del rio Dezza di scogliera a sostegno del muro esistente;
-	Sistemazione spalletta ponte rio Dezza con massi e riempimento di terra;
- Ricavature fosse laterali di via Pollinelle;
-	Riparazione delle rotture arginali del rio ralla e del rio Fossanuova;
-	Adeguamento scolmatore con parziale modifica, non sostanziale,  in dx idraulica del rio Ralla;
-	Fornitura sacchi e rena stoccati presso le tettoie adiacenti piazza del Mercato.
-	Sgombero detriti sotto il ponte del rio Fossanuova e  del rio Ralla;
-	Taglio alberature nell’alveo del rio Fossanuova e a valle del Ristorante “La Baracca” presso lo scolmatore rimozione di massi;
-	Ripulitura dello scolmatore dai detriti accumunati nel corso degli ultimi eventi alluvionali;
- Ripulitura dell’area sotto il ponte del rio Fossanuova c/o il ristorante “La Baracca”;

Rilevato che, nel caso specifico, è applicabile il disposto di cui dell’art. 176, D.P.R. 207/10,  in quanto si rilevano tutti i caratteri della somma urgenza.
	
Dato atto che la ditte di fiducia dell’A.C. contattate, che subito si sono attivate per porre in essere tutte le operazioni  necessarie a carattere d’urgenza con i propri addetti e mezzi, sono le  seguenti:

•	Ditta Fredianelli s.r.l. di Fredianelli Roberto– via Ciarpi, 41 – 55016 Porcari (LU) (per  i seguenti interventi): 
-	Installazione di due idrovora in via Pacconi e relativa tubazione provvisoria per il pompaggio delle acque dal rio Rietto al rio Ralla, allo scopo di diminuire la pressione dell’acqua;
-	Istallazione idrovora in via Pacconi in prossimità del rio Ralla da utilizzare in caso di necessità;
-	Installazione di transennature in via Ciarpi e relative lanterne di segnalazione in corrispondenza del tombino della fognatura nera.
-	Posa in opera in sx idraulica del rio Dezza di scogliera a sostegno del muro esistente;
-	Sistemazione spalletta ponte rio Dezza con massi e riempimento di terra;
-	Ricavature fosse laterali di via Pollinelle;

•	Ditta Del Carlo Enzo di Del Carlo Amedeo  & C s.n.c. - via della Stazione 45 - 55016 Porcari (LU) (per  i seguenti interventi): 
-	Riparazione delle rotture arginali del rio ralla e del rio Fossanuova;
-	Adeguamento scolmatore con parziale modifica, non sostanziale,  in dx idraulica del rio Ralla;
-	Fornitura sacchi e rena stoccati presso le tettoie adiacenti piazza del Mercato.
-	Sgombero detriti sotto il ponte del rio Fossanuova e  del rio Ralla;

•	Ditta Giovacchini Felice – via Fossanuova, 123 - 55016 Porcari (LU)
(per  i seguenti interventi):

-	Taglio alberature nell’alveo del rio Fossanuova e a valle del Ristorante “La Baracca” presso lo scolmatore rimozione di massi;
-	Ripulitura dello scolmatore dai detriti accumunati nel corso degli ultimi eventi alluvionali;
-	Ripulitura dell’area sotto il ponte del rio Fossanuova c/o il ristorante “La Baracca”;

Visto:
□	il verbale di somma urgenza,  prot. com. n° 2736 del 13/02/2014, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale,  redatto ai sensi dell’art. 176, D.P.R. 207/10, per gli interventi, disposti dall’Ufficio Protezione civile (C.O.C.) a seguito delle forti piogge del giorno 10 febbraio 2014, volti a ristabilire le condizioni di sicurezza su tutti i corsi d’acqua e  le strade interessati dall’evento atmosferico in oggetto, verbale a firma del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio Arch. Aldo Gherardi;
□	la relativa perizia giustificativa, redatte dal  Responsabile del Servizio Assetto del Territorio Aldo Ghrardi, allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale,;

Atteso che con il verbale sopra richiamato è stato disposto l’affidamento in forma diretta dei lavori di somma urgenza di cui trattasi alle ditte:
-	“Fredianelli s.r.l. di Fredianelli Roberto” – via Ciarpi, 41 – 55016 Porcari (LU );
-	“Ditta Del Carlo Enzo di Del Carlo Amedeo  & C s.n.c.” - via della Stazione 45 - 55016 Porcari (LU)
-	Ditta Giovacchini Felice – via Fossanuova, 123 - 55016 Porcari (LU)

Visti i prezzi delle prestazioni ordinate, definite consensualmente con gli affidatari in sede di sopralluogo, riportati nelle allegate perizie giustificative, redatte dal  Responsabile del Servizio Assetto del Territorio Arch. Aldo Gherardi, da cui risulta una spesa complessiva di € 47.195,70 cosi ripartita: 

Ditta Fredianelli s.r.l. di Fredianelli Roberto– via Ciarpi, 41 – 55016 Porcari (LU)

Oggetto: Resoconto servizio di somma urgenza effettuato a seguito delle forti piogge del giorno 10/02/2014 e seguenti. 

DESCRIZIONE INTERVENTO	U.M	Q. TA'	PREZZO
UNIT.	IMPORTI	
TRASPORTO E ISTALLAZIONE DI N.2 IDROVORE IN VIA PACCONI E RELATIVE TUBAZIONI PROVVISORIE PER IL POMPAGGIO DELLE ACQUE DAL RIO RIETTO AL RIO RALLA PER DIMINUIRE LA PRESSIONE DELL'ACQUA (APPARECCHIATURE IN FUNZIONE PER CIRCA 6 ORE DALLE 13:30 ALLE ORE 19:30 DEL GIORNO 10/02) COMPRESA SUCCESSIVA RIMOZIONE AL TERMINE DELL'EVENTO ATMOSFERICO + MANODOPERA N. 2 OPERAI 	N.	   1,00 	 €  2.900,00 	 € 2.900,00 	
TRASPORTO E ISTALLAZIONE DI ULTERIORE N. 1 IDROVORA DI SICUREZZA SU VIA PACCONI DA UTILIZZARE IN CASO DI AGGRAVIO DELL'EVENTO MA NON ENTRATA IN FUNZIONE;	N.	   1,00 	 €     500,00 	 €     500,00 	
ISTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE E RELATIVE LANTERNE DI SEGNALAZIONE IN CORRISPONDENZA DI TOMBINO DELLA FOGNATURA NERA IN VIA CIARPI; 	N.	   1,00 	 €     150,00 	 €     150,00 	
MONITORAGGIO ACQUE CON AUTOCARRO IVECO DAILY DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:00 DEL GIORNO 10/02	Ore	   6,00 	 €       50,00 	 €     300,00 	
OPERE DI RIMESSA IN SICUREZZA DI RIO DEZZA PER UN TRATTO COMPLESSIVO DI 16,0 MT CIRCA:	AC	 	 €  5.000,00 	 €  5.000,00 	
.
- SPALETTAMENTO DELL'ALVEO DI SCORRIMENTO CON DEPOSITO DI PARTE DEL MATERIALE DI RISULTA SULLE SPONDE (OVE POSSIBILE) E PARTE IN ECCESSO RIMOSSA E SMALTITA IN DISCARICA;

- REALIZZAZIONE SCOGLIERA DI CAT. II IN SPONDA SINISTRA IDRAULICA, SEZIONE:

   16,0 * (1,5+1,0) * 1,5
   
  TOTALE LUNGHEZZA SCOGLIERE 16,0 MT

- POSA DI TELO DI JUTA COMPRENTE PER CONTENIMENTO ARGINI DI SPONDA (16,0 *2,0)*5,0 €/mq;

-TRASPORTO E POSA DI TERRENO VEGETALE DI RICOMPATTAMENTO SPONDE NEI PUNTI EROSI DALLO SCORRIMENTO DELLE ACQUE, TOTALE MC 6,0;

- RIPRISTINO DI N. 1 TUBAZIONE DI CONFLUENZA DI ACQUE SECONDARIE CON CHIUDENDA IN ACCIAIO 	 	 	 	 	
RIMESSA IN SICUREZZA A LIVELLO IDRICO DI UN TRATTO DI VIA DELLE POLLINELLE PER UNA LUNGHEZZA DI CIRCA 300 - IMPORTO A CORPO
- SPALETTAMENTO DELLE FOSSE DI SCOLO PERCORRENTI LE BANCHINE STRADALI PER IL TRATTO IN OGGETTO (COMPRESI I TRATTI INTUBATI + SOTTOVIA )	AC	 	 €  5.000,00 	 €  5.000,00 	
TOTALE SERVIZI EFFETTUATI PER SOMMA URGENZA CAUSA FORTI PIOGGE DEL GIORNO 10/02/2014 (SENZA IVA ORD.)	 €   13.850,00 	
																																		Iva 22%	€uro   3.047,00
									              Totale    €uro 16.897,00

•	Ditta Del Carlo Enzo di Del Carlo Amedeo  & C s.n.c. - via della Stazione 45 - 55016 Porcari (LU)

Oggetto: lavori di S.U. del giorno 10/02/2014 in varie località del Comune di Porcari.		
						
Data	Descrizione	u.m.	Quantità	 Prezzo u. 	 Importo 	
						
10/02/2014	Fornitura in via Catalani zona tettoia camion 120  rena 	Vgg. 	1	€259,00	€  250,00	
	Sacchi juta	n. 	1000	€ 0,80	€ 800,00	
						
1	Sistemazione argine rio Fossanuova in dx id. prossimità incrocio via Boccaione località Padule. 					
	Trasp. Escav. Cing.	n.	1	€ 200,00	€ 200,00	
	Escav, cing. Komatsu	ore	8	€ 60,00	€ 480,00	
	operaio	ore	8	€ 30,00	€ 240,00	
	Fornitura terra vegetale	mc	20	€ 25,00	€ 500,00	
						
2	Sistemazione argine dx rio Fossanuova in via Bernardini in prossimità incrocio con via del Magro					
	Trasp. Escav. Cing.	n.	1	€ 200,00	€ 200,00	
	Escav, cing. Komatsu pc50	ore	4	€ 60,00	€ 240,00	
	operaio	ore	8	€ 30,00	€ 240,00	
	Fornitura terra vegetale	mc	5	€ 25,00	€ 125,00	
						
3	Ripulitura ponti da materiale legnoso in prossimità autostrada rio Leccio e rio Fossanuova					
	Trasp. Escav. Cing.	n.	1	€ 200,00	€ 200,00	
	Escav, cing. Komatsu pc50	ore	8	€ 60,00	€ 480,00	
	operai	ore	16	€ 30,00	€ 480,00	
						
4	Lavori per la realizzazione di una protezione interna all’argine dx in prossimità della confluenza con il rio Quinto					
	a) Formazione piano per la posa in opera di massi ciclopici, compreso compattazione del tereno e modellamento		A corpo		€ 1.800,00	
	b)Fornitura di massi ciclopici cementati per protezione di n. 2 scarpate e la sommità dell’argine per uno sviluppo di mq 60 e uno spessore di mt 1	mc	60	€ 100,00	€ 6.000.00	
	c) Fornitura di terra vegetale per la sistemazione dell’argine compreso ricalibratura, modellamento e costipazione	mc.	60	€ 25,00	€ 1.500,00	
						
5	Lavori di adeguamento soglia sfiorente in argine dx sul rio Ralla a  monte confluenza col rio Rietto.					
	a) Lavori di demolizione area incrementata per una larghezza di mt 1 ed una lunghezza di mt 10 e scavo per posa tubazione 0 600		A corpo		€ 1.000,00	
	b) fornitura e posa in opera tubazione corrugata in pvc 0 600 compreso scavo ecc.	ml	15	€ 90,00	€ 1.350,00	
	c) getto di calcestruzzo compreso armatura in ferro mediante rete elettrosaldata 0 10  della soletta soprastante il tubo corrugato	mc	7	€ 250,00	€ 1.750,00	
	d) Armatura in legno e ferro per la creazione imbocco tubazione e fornitura di battente a dapè completa di guida registrabile e chiusura  mediante lucchetto.		A corpo		€ 2.000,00	
																					totale 	€uro 19.835,00
									Iva 22%	€uro   4.363,70
									totale	€uro 24.198,70

Ditta Giovacchini Felice – via Fossanuova, 123 - 55016 Porcari (LU);

•	taglio di n°n20 ceppi di alberi di diametro di 15/20 cm, con 5/10 polloni fino al ponte del fosso Gobbo e 1 pianta dentro lo scolmatore;
•	rimozione di na pianta nel rio Rogio;
•	pulizia sul rio Fossanuova davanti al ponte della Baracca di Nanni eriapertura di un’anta del ponte semichiusa;
•	ripulitura dello scolmatore da terre e detriti accumulatisi durante gli ultimi eventi;
•	ripulitura delle sponde del rio Fossanuova davanti lo scolmatore da terreno e detriti

									totale 	€uro   5.000,00
									Iva 22%	€uro   1.100,00
									totale	€uro   6.100,00

Considerato che la spesa suddetta di € 47.195,70 trova copertura sui seguenti capitoli:

-	10900/1 “manutenzione straordinaria fossi e canali” del bilancio c.e. per € 41.217,70; 
-	4130/7 “protezione civile servizi vari” del bilancio c.e. per € 3.863,40;
-	7371/37 “strade comunali – somme urgenze” del bilancio c.e. per € 2.144,60;

e pertanto non si perfeziona la fattispecie prevista e disciplinata dall’Art. 191, comma 3 del TUEL, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella legge 2013/2012;

Ritenuto pertanto opportuno regolarizzare, ai sensi dell’Art. 176 del D.P.R. 207/2010, l'ordinazione a provvedere disposta in data 03/02/2014 e assumere il relativo impegno di  spesa complessivo di € 47.195,70 sui capitoli:
-	10900/1 “manutenzione straordinaria fossi e canali” del bilancio c.e. per € 41.217,70; 
-	4130/7 “protezione civile servizi vari” del bilancio c.e. per € 3.863,40;
-	7371/37 “strade comunali – somme urgenze” del bilancio c.e. per € 2.144,60;

Visti gli obblighi imposti dall’art. 163 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e rilevato che si tratta di spesa obbligatoria e urgente, quindi non suscettibile di ripartizione in dodicesimi;

Vista la deliberazione della G. C. n. 3 del 08-01-2014, di assegnazione provvisoria del PEG per l’anno 2014;

Dato atto che i Cig, richiesti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla normativa vigente, rilasciato dall’AVCP in data odierna sono i seguenti: 

- Z0D0E6530 per gli interventi effettuati dalla ditta “Fredianelli s.r.l. di Fredianelli Roberto”;
- Z870E6538A per gli interventi effettuati dalla ditta Ditta “Del Carlo Enzo di Del Carlo Amedeo  & C s.n.c.”; 
-   Z9E0E653DB per gli interventi effettuati dalla ditta Ditta “Giovacchini Felice”;

Visto l’art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Dato atto che il presente provvedimento è formulato in linea con l’art. 147 bis del TUEL (d.Lgs. 267/2000) come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito nella L. n. 213 del 07.12.2012;
Vista la legge 127/97
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il decreto sindacale di nomina a Responsabile del Servizio Assetto del territorio n. 5 del 31/12/2013;
Visto l’art. 191 e 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 176 del D.P.R. 207/2010;
Constatato il ricorrere delle circostanze di somma urgenza a norma delle disposizioni sopra indicate;
Dato atto infatti che i lavori in parola sono stati cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile;

D E T E R M I N A

1)		dare atto ed approvare :
-	il verbale di somma urgenza,  prot. com. n° 2736 del 13/02/2014, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale,  redatto ai sensi dell’art. 176, D.P.R. 207/10, per gli interventi, disposti dall’Ufficio Protezione civile (C.O.C.) a seguito delle forti piogge del giorno 10 febbraio 2014, volti a ristabilire le condizioni di sicurezza su tutti i corsi d’acqua e  le strade interessati dall’evento atmosferico in oggetto, verbale a firma del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio Arch. Aldo Gherardi;
-	 la relativa perizia giustificativa, redatta dal  Responsabile del Servizio Assetto del Territorio Aldo Ghrardi, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale da cui risulta una spesa complessiva di € 47.195,70;

2)		regolarizzare, ai sensi dell’Art. 176 del D.P.R. 207/2010, l'ordinazione a provvedere disposta in data 20/01/2014 e 27/02/2014 e formalizzare l’affidamento dei lavori alle ditte: 
-	“Fredianelli s.r.l. di Fredianelli Roberto” – via Ciarpi, 41 – 55016 Porcari (LU ) 
-	“Del Carlo Enzo di Del Carlo Amedeo  & C s.n.c.” - via della Stazione 45 -   55016 Porcari (LU);
-	Ditta Giovacchini Felice – via Fossanuova, 123 - 55016 Porcari (LU);

così come specificati:

Ditta Fredianelli s.r.l. di Fredianelli Roberto– via Ciarpi, 41 – 55016 Porcari (LU)

Oggetto: Resoconto servizio di somma urgenza effettuato a seguito delle forti piogge del giorno 10/02/2014 e seguenti. 

DESCRIZIONE INTERVENTO	U.M	Q. TA'	PREZZO
UNIT.	IMPORTI	
TRASPORTO E ISTALLAZIONE DI N.2 IDROVORE IN VIA PACCONI E RELATIVE TUBAZIONI PROVVISORIE PER IL POMPAGGIO DELLE ACQUE DAL RIO RIETTO AL RIO RALLA PER DIMINUIRE LA PRESSIONE DELL'ACQUA (APPARECCHIATURE IN FUNZIONE PER CIRCA 6 ORE DALLE 13:30 ALLE ORE 19:30 DEL GIORNO 10/02) COMPRESA SUCCESSIVA RIMOZIONE AL TERMINE DELL'EVENTO ATMOSFERICO + MANODOPERA N. 2 OPERAI 	N.	   1,00 	 €  2.900,00 	 € 2.900,00 	
TRASPORTO E ISTALLAZIONE DI ULTERIORE N. 1 IDROVORA DI SICUREZZA SU VIA PACCONI DA UTILIZZARE IN CASO DI AGGRAVIO DELL'EVENTO MA NON ENTRATA IN FUNZIONE;	N.	   1,00 	 €     500,00 	 €     500,00 	
ISTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE E RELATIVE LANTERNE DI SEGNALAZIONE IN CORRISPONDENZA DI TOMBINO DELLA FOGNATURA NERA IN VIA CIARPI; 	N.	   1,00 	 €     150,00 	 €     150,00 	
MONITORAGGIO ACQUE CON AUTOCARRO IVECO DAILY DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:00 DEL GIORNO 10/02	Ore	   6,00 	 €       50,00 	 €     300,00 	
OPERE DI RIMESSA IN SICUREZZA DI RIO DEZZA PER UN TRATTO COMPLESSIVO DI 16,0 MT CIRCA:	AC	 	 €  5.000,00 	 €  5.000,00 	
.
- SPALETTAMENTO DELL'ALVEO DI SCORRIMENTO CON DEPOSITO DI PARTE DEL MATERIALE DI RISULTA SULLE SPONDE (OVE POSSIBILE) E PARTE IN ECCESSO RIMOSSA E SMALTITA IN DISCARICA;

- REALIZZAZIONE SCOGLIERA DI CAT. II IN SPONDA SINISTRA IDRAULICA, SEZIONE:

   16,0 * (1,5+1,0) * 1,5
   
  TOTALE LUNGHEZZA SCOGLIERE 16,0 MT

- POSA DI TELO DI JUTA COMPRENTE PER CONTENIMENTO ARGINI DI SPONDA (16,0 *2,0)*5,0 €/mq;

-TRASPORTO E POSA DI TERRENO VEGETALE DI RICOMPATTAMENTO SPONDE NEI PUNTI EROSI DALLO SCORRIMENTO DELLE ACQUE, TOTALE MC 6,0;

- RIPRISTINO DI N. 1 TUBAZIONE DI CONFLUENZA DI ACQUE SECONDARIE CON CHIUDENDA IN ACCIAIO 	 	 	 	 	
RIMESSA IN SICUREZZA A LIVELLO IDRICO DI UN TRATTO DI VIA DELLE POLLINELLE PER UNA LUNGHEZZA DI CIRCA 300 - IMPORTO A CORPO
- SPALETTAMENTO DELLE FOSSE DI SCOLO PERCORRENTI LE BANCHINE STRADALI PER IL TRATTO IN OGGETTO (COMPRESI I TRATTI INTUBATI + SOTTOVIA )	AC	 	 €  5.000,00 	 €  5.000,00 	
TOTALE SERVIZI EFFETTUATI PER SOMMA URGENZA CAUSA FORTI PIOGGE DEL GIORNO 10/02/2014 (SENZA IVA ORD.)	 €   13.850,00 	
																																		Iva 22%	€uro   3.047,00
									              Totale    €uro 16.897,00

•	Ditta Del Carlo Enzo di Del Carlo Amedeo  & C s.n.c. - via della Stazione 45 - 55016 Porcari (LU)

Oggetto: lavori di S.U. del giorno 10/02/2014 in varie località del Comune di Porcari.		
						
Data	Descrizione	u.m.	Quantità	 Prezzo u. 	 Importo 	
						
10/02/2014	Fornitura in via Catalani zona tettoia camion 120  rena 	Vgg. 	1	€259,00	€  250,00	
	Sacchi juta	n. 	1000	€ 0,80	€ 800,00	
						
1	Sistemazione argine rio Fossanuova in dx id. prossimità incrocio via Boccaione località Padule. 					
	Trasp. Escav. Cing.	n.	1	€ 200,00	€ 200,00	
	Escav, cing. Komatsu	ore	8	€ 60,00	€ 480,00	
	operaio	ore	8	€ 30,00	€ 240,00	
	Fornitura terra vegetale	mc	20	€ 25,00	€ 500,00	
						
2	Sistemazione argine dx rio Fossanuova in via Bernardini in prossimità incrocio con via del Magro					
	Trasp. Escav. Cing.	n.	1	€ 200,00	€ 200,00	
	Escav, cing. Komatsu pc50	ore	4	€ 60,00	€ 240,00	
	operaio	ore	8	€ 30,00	€ 240,00	
	Fornitura terra vegetale	mc	5	€ 25,00	€ 125,00	
						
3	Ripulitura ponti da materiale legnoso in prossimità autostrada rio Leccio e rio Fossanuova					
	Trasp. Escav. Cing.	n.	1	€ 200,00	€ 200,00	
	Escav, cing. Komatsu pc50	ore	8	€ 60,00	€ 480,00	
	operai	ore	16	€ 30,00	€ 480,00	
						
4	Lavori per la realizzazione di una protezione interna all’argine dx in prossimità della confluenza con il rio Quinto					
	a) Formazione piano per la posa in opera di massi ciclopici, compreso compattazione del tereno e modellamento		A corpo		€ 1.800,00	
	b)Fornitura di massi ciclopici cementati per protezione di n. 2 scarpate e la sommità dell’argine per uno sviluppo di mq 60 e uno spessore di mt 1	mc	60	€ 100,00	€ 6.000.00	
	c) Fornitura di terra vegetale per la sistemazione dell’argine compreso ricalibratura, modellamento e costipazione	mc.	60	€ 25,00	€ 1.500,00	
						
5	Lavori di adeguamento soglia sfiorente in argine dx sul rio Ralla a  monte confluenza col rio Rietto.					
	a) Lavori di demolizione area incrementata per una larghezza di mt 1 ed una lunghezza di mt 10 e scavo per posa tubazione 0 600		A corpo		€ 1.000,00	
	b) fornitura e posa in opera tubazione corrugata in pvc 0 600 compreso scavo ecc.	ml	15	€ 90,00	€ 1.350,00	
	c) getto di calcestruzzo compreso armatura in ferro mediante rete elettrosaldata 0 10  della soletta soprastante il tubo corrugato	mc	7	€ 250,00	€ 1.750,00	
	d) Armatura in legno e ferro per la creazione imbocco tubazione e fornitura di battente a dapè completa di guida registrabile e chiusura  mediante lucchetto.		A corpo		€ 2.000,00	
																					totale 	€uro 19.835,00
									Iva 22%	€uro   4.363,70
									totale	€uro 24.198,70

Ditta Giovacchini Felice – via Fossanuova, 123 - 55016 Porcari (LU);

•	taglio di n°n20 ceppi di alberi di diametro di 15/20 cm, con 5/10 polloni fino al ponte del fosso Gobbo e 1 pianta dentro lo scolmatore;
•	rimozione di na pianta nel rio Rogio;
•	pulizia sul rio Fossanuova davanti al ponte della Baracca di Nanni eriapertura di un’anta del ponte semichiusa;
•	ripulitura dello scolmatore da terre e detriti accumulatisi durante gli ultimi eventi;
•	ripulitura delle sponde del rio Fossanuova davanti lo scolmatore da terreno e detriti

									totale 	€uro   5.000,00
									Iva 22%	€uro   1.100,00
									totale	€uro   6.100,00

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €URO € 47.195,70;

3)	assumere l’impegno di  spesa complessivo di € 47.195,70 sui capitoli:

-	10900/1 “manutenzione straordinaria fossi e canali” del bilancio c.e. per € 41.217,70; 
-	4130/7 “protezione civile servizi vari” del bilancio c.e. per € 3.863,40;
-	7371/37 “strade comunali – somme urgenze” del bilancio c.e. per € 2.144,60;

4)	Dare atto:
□	 che i CIG sono i seguenti:
- Z0D0E6530 per gli interventi effettuati dalla ditta “Fredianelli s.r.l. di Fredianelli Roberto”;
- Z870E6538A per gli interventi effettuati dalla ditta Ditta “Del Carlo Enzo di Del Carlo Amedeo  & C s.n.c.”; 
-   Z9E0E653DB per gli interventi effettuati dalla ditta Ditta “Giovacchini Felice”;

□	che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell’Ente nella sezione rubricata  “art. 37 del D.Leg. 33/2013 “amministrazione trasparente”;

5)	Disporre che il  pagamento avvenga previa attestazione della regolare esecuzione dei lavori da parte del tecnico incaricato, ed a seguito di emissione del DURC e di regolare fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.
	
                                                                      IL Responsabile del Servizio Assetto del Territorio 
                                                                   (Arch. Aldo Gherardi)

Si autorizza l’utilizzo di € 2.144,60 della disponibilità del capitolo: 7371/3 “somma urgenza su strade comunali” del bilancio c.e.;

                                                                                 Il Responsabile del Servizio LL.PP.
                                                                                 Ing. Fulvio D’Angelo

	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, per €uro 47.195,70  iva inclusa sui capitoli:

-	10900/1 “manutenzione straordinaria fossi e canali” del bilancio c.e. per € 41.217,70; imp. n°  361 – 362 – 363;
-	4130/7 “protezione civile servizi vari” del bilancio c.e. per € 3.863,40; imp. n°  364;
-	7371/37 “strade comunali – somme urgenze” del bilancio c.e. per € 2.144,60; imp. n°  365 – 366;

Porcari 13/03/2014

                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                            (Rag. Giuliana Lera)